**OPAKOVANIE**

Hasiace látky - voda, oxid uhličitý, piesok. Voda sa používa na hasenie- tuhé látky, ktoré s vodou nereagujú.

Voda sa nesmie používať na hasenie- elektrického zariadenia a látok s vysokou teplotou plameňa = benzín, oleje, plasty.

Oxid uhličitý sa používa na hasenie- tuhých , kvapalných a plynných látok a na elektrické zariadenia pod prúdom.

Oxid uhličitý sa nesmie sa používať na hasenie:

- práškových látok

Piesok sa používa na hasenie:

- menších požiarov, kde nemožno použiť vodu

Piesok sa nesmie používať na hasenie:

- jemnej elektroniky a mechaniky

Hasiace prístroje poznáme:

- vodné, snehové, penové, práškové

Hasiaca látka v snehovom hasiacom prístroji:

- oxid uhličitý

Hasiaca látka v penovom hasiacom prístroji:

- voda a oxid uhličitý

Hasiaca látka v práškovom hasiacom prístroji:

- oxid hlinitý AL2O3 a oxid kremičitý SiO2

Práškový hasiaci prístroj sa požíva na hasenie:

- tuhých , kvapalných a plynných látok a na elektrické zariadenia pod prúdom

Práškový hasiaci prístroj sa nesmie používať na hasenie:

- práškových látok a hasenie jemnej elektroniky a mechaniky

Pred hasením elektrického zariadenia musíme.:

- vypnúť prívod elektrického prúdu

Dôležité telefónne čísla: požiarne útvary 150, Integrovaný záchranný systém 112